In het bijgevoegde bestand zijn voor gridcellen van 1 bij 1 km de waarden voor de ruwheidslengte aangegeven.

Deze rijksdriehoek coordinaten (X,Y) hebben betrekking op de coordinaten van de linker onderhoek van de desbetreffende gridcel. 
De X Y coordinaten zijn in kilometers aangegeven. 

De bestanden voor de resoluties op 250m , 1000m en 5000m zijn in het asciigrid-formaat geleverd.
De informatie in bestand lgn2023_z0_1000m.txt is afgeleid van die in het bestand lu_1000_lgn2023.asc.

De waarden voor de ruwheidslengtes zijn vastgesteld op basis van de gegevens in het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN2023). 
